Журнал бетонных работ
Редактируемый бланк. Основа: приложение Ф СП 70.13330.2012. Форма проверена 29.09.2026 с учетом изменения № 8 по приказу № 353/пр от 03.06.2026 и отложенного до 01.03.2027 исключения приложения Ф.
Для работ после 01.11.2026 дополнительно проверьте требования ГОСТ 7473-2026 к бетонной смеси; после 01.03.2027 — основу формы. Пояснение составителя не является реквизитом нормативной формы.
Журнал бетонных работ №
________________________________________________________________
Организация
________________________________________________________________
Наименование объекта
________________________________________________________________
Адрес
________________________________________________________________
Проектные данные: 1. Класс бетона по прочности на сжатие конструктивных элементов
________________________________________________________________
2. Объем бетона общий, м³
________________________________________________________________
Объем бетона неармированного, м³
________________________________________________________________
Объем бетона армированного, м³
________________________________________________________________
Производитель работ
________________________________________________________________
Ведение журнала: начало
________________________________________________________________
Окончание
________________________________________________________________

Рабочая таблица — 13 граф приложения Ф
Сохранены порядок граф, единицы измерения и объединенные заголовки. Страница А3 для читаемости. Таблица редактируется в Word; число пустых строк можно увеличить.
	Дата и время укладки бетона
	Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение (оси, отметка)
	Изготовитель (поставщик) бетонной смеси
	Условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве по ГОСТ 7473
	Объем партии бетонной смеси, уложенной в конструкцию, м³
	Температура наружного воздуха, °C
	Способ и режим твердения бетона
	Проектный класс прочности бетона В
	Прочность бетона в промежуточном возрасте при распалубке или нагружении конструкций (% Внорм)
	Средняя прочность серий контрольных образцов бетона (МПа) по результатам входного контроля прочности бетонной смеси по пункту 5.4 ГОСТ 18105 или по примечанию к пункту 4.3 ГОСТ 18105

	
	
	
	
	
	
	
	Нормируемый (Внорм)
	Фактический (Вф) в проектном возрасте в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105
	Нормируемая
	Фактическая в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105
	В промежуточном возрасте
	В проектном возрасте
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Пояснение: ссылки на пункты ГОСТ 18105 в объединенном заголовке граф 12–13 воспроизведены из приложения Ф. Программу контроля назначают по действующей редакции стандарта; заголовок формы не заменяет ее проверку. Дополнительные колонки подписей или прогрева в оригинальную форму не добавлены.




